**Konnektivität:**

SD Kartenslot (Ausführung als 2,00 Pins) SDC0

USB Host (Jumper 5V USB Port und ID Pin Device / Host)

100M Ethernet

Wifi Modul RTL8723BS (Ausführung als 2,00 Pins) SDC1

**Video:**

VGA (externes Addon Board)

24bit RGB Interface Flachbandkabel (auf kleinen Headern 0,1) Mit Touchsupport

**Kamera:**

Parallel CSI momentan kein Softwaresupport Benutzung fertiges Modul (siehe ebay)

MIPI CSI (Raspberry Pi kompatibel) Momentan kein Softwaresupport

**Audio:**

Audio Out / Mikrofon in (Ausführung als 2,00Pins)

LRADC (4 Taster) (Ausführung als 2,00 Pins)

Mikrofon (Ausführung als 2,00 Pins)

**Anderes:**

Raspberry PI GPIO Header (UART / I²C / SPI)

Power DC Jack

SPI Flash NOR / NAND